Комплектность механического оборудования сцены

1. Подъем декорационный противовесный (масса снаряженного подъема 300 кг, длина штанги 13,0 м, с электроприводом, с плавной регулировкой скорости) 16 шт.
2. Подъем декорационный противовесный ручной (масса снаряженного подъема 300 кг, длина штанги 13,0 м) 4 шт.
3. Подъем декорационный противовесный ручной (софитный калкаш для дороги АРЗ, масса снаряженного подъема 900 кг) 1 шт.
4. Подъем софитный противовесный двухярусный с электроприводом, с плавным пуском и остановкой (масса снаряженного подъема 900 кг, длина фермы 7,5 м) 1 шт.
5. Подъем софитный противовесный двухярусный с электроприводом, с плавным пуском и остановкой (масса снаряженного подъема 1200 кг, длина фермы 11,5 м) 1 шт.
6. Подъем софитный противовесный трехярусный с электроприводом, с плавным пуском и остановкой (масса снаряженного подъема 1200 кг, длина фермы 11,5 м) 2 шт.
7. Подъем декорационный противовесный ручной с дорогой (масса снаряженного подъема 600 кг, длина фермы 14,0 м) 1шт.
8. Башня подвесная передвижная поплановая левая 2шт.
9. Башня подвесная передвижная поплановая правая 2шт.
10. Подъемник для люка провала 1шт.